

BIS Projekt 2024/25

Vypracoval: Bc. Adam Hos (xhosad00)

# Zmapování středozemně

Prvním úkolem je zmapování dané sítě. K uživatelskému stroji se dá připojit pomocí příkazu ssh. Užitím příkazu ip addr je možná zjistit následující připojení:

* eth0 10.89.1.212/24
* eth1 10.89.47.2/24

Neboli stroj je připojený do dvou sítí s těmito adresami.

Kvůli technické chybě nelze vypsat názvy zařízení. Sítě mají následující složení:

**Port 22/tcp: ssh (Open)**

* 10.89.1.156
* 10.89.1.168
* 10.89.1.177
* 10.89.1.182
* 10.89.1.184
* 10.89.1.187
* 10.89.1.195
* 10.89.1.208
* 10.89.1.210
* 10.89.1.211
* 10.89.1.212 (de0bce1672d1)
* 10.89.1.213

**Port 80/tcp: http (Open)**

* 10.89.1.157
* 10.89.1.159

**Port 21/tcp: ftp (Open)**

* 10.89.1.158